武汉职业技术学院商学院物流管理专业

1+X证书考点监控系统招标需求

按物流管理专业1+X证书考核站点建设要求，为了有效防范考生舞弊，减少考生舞弊现象，利用远程视频监看系统，对考场的多个试室进行有效的监控，并进行实时录像，现需要在逸云楼225、逸云楼419、逸云楼421、凌波楼102安装监控系统，需2台监控主机，2台交换机，存储硬盘2个，19个监控摄像头的安装和施工，具体清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 监控主机 | 海康威视 | DS-7916N-K4 | 16路4盘位NVR高清监控主机，1个RJ45端口 | 台 | 1 | 423，419教室 |
| 2 | 监控主机 | 海康威视 | DS-7908N-K4 | 8路4盘位NVR高清监控主机，1个RJ45端口 | 台 | 1 | 225教室 |
| 4 | 监控交换机 | 海康威视 | DS-3E0318P-E | poe交换机16口百兆非网管交换机 | 台 | 1 | 423，419教室 |
| 5 | 监控交换机 | 海康威视 | DS-3E0109P-E/ | poe交换机8口百兆非网管交换机 | 台 | 1 | 225教室 |
| 6 | 监控硬盘 | 西部数据 | WD40EJRX | 4TB SATA6Gb/s 64M | 个 | 2 | 225，423，419教室 |
| 7 | 监控施工 | // | // | 1.超五类网线 无氧铜箱线 CAT5e类非屏蔽网线不少于3箱  2.电源线RVV2\*1.0  100米2卷  3.水晶头超五类 RJ45网线接头纯铜镀金8P8C不少于1盒  4.五孔6位 2500W 10A，3个  5.施工项目包括：网线、电源线布线、摄像机安装、画面调试、设备安装等，福彩包括4.0线糟，线卡，扎带，绝缘胶带等 | 项 | 1 | 凌波楼101，  逸云楼225，423，419教室 |

商学院

2019年11月26日